// DSCH 2.6h
// 3/5/2003 9:35:52 PM
// C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Dsch2\Book on CMOS\ClockDiv4.sch

module ClockDiv4( Reset,Clock,ClockDiv4);
 input Reset,Clock;
 output ClockDiv4;
 dreg #(19) dreg1(ClockDiv4,w4,w4,Reset,w5);
 dreg #(19) dreg3(w5,w6,w6,Reset,Clock);
endmodule

// Simulation parameters in Verilog Format
always
#1000 Reset=~Reset;
#1000 Clock=~Clock;

// Simulation parameters
// Reset CLK 10 10
// Clock CLK 10.000 10.000
