// DSCH 2.6i
// 4/27/2003 2:35:25 PM
// C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Dsch2\Book on CMOS\ClockDiv2.sch

module ClockDiv2( Reset,Clock,ClockDiv2);
 input Reset,Clock;
 output ClockDiv2;
 dreg #(19) dreg1(ClockDiv2,w3,w3,Reset,Clock);
endmodule

// Simulation parameters in Verilog Format
always
#1000 Reset=~Reset;
#1000 Clock=~Clock;

// Simulation parameters
// Reset CLK 10 10
// Clock CLK 10.000 10.000
